Устройство Оже-спектрометра .











	Если на атом воздействует излучение , энергия которого достаточна для ионизации одной из его внутренних электронных оболочек , то образовавшееся при этом вакантное место может быть заполнено электроном с меньшей энергией связи из другой оболочки . Энергия освобождающаяся при указанном переходе  может превысить энергию связи электрона  в одной из внешних оболочек атома , что сопровождается эмиссией электрона . Так , если образовавшаяся в результате внешнего воздействия вакансия на –уровне заполняется электронами с – уровнями , а выделяющаяся энергия передается электрону с – уровня , этот процесс называют  . Кинетическая энергия электрона , эмитированного в результате этого перехода , определяется выражением  , где  – энергия связи электронов на  и оболочках атома ; – энергия связи на уровне  в атоме с однократно ионизированным уровнем  .
	Абсолютное значение энергии эмиттируемых электронов в зависимости от атомного номера элемента и типа перехода может изменяться от 20 до 3000 эВ . 

	Структурная схема Оже-спектрометра типа « цилиндрическое зеркало представлена на рисунке » . Первичный пучок электронов из блока 1 попадает на мишень 2 . Вторичные электроны через щели во внутреннем цилиндре попадают на вход электронного умножителя 7 . Энергия электронов , проходящих через щели анализатора , зависит от напряжения , подаваемого от источника 3 на внешний цилиндр 8 . Это напряжение и используется для разверстки энергетического спектра электронов . записываемого на двухкоординатном самописце 5 . Генератор синусоидальных напряжений 4 и усилитель с синхронным детектором 6 позволяют дифференцировать и фильтровать от помех выходной сигнал .



Используемая литература :

Л.Н. Розанов . Вакуумная техника .
Москва « Высшая школа » 1990 .
{ Slava KPSS }


Рис1 .Электростатический анализатор типа                 « цилиндрическое зеркало » .
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